伪造苹果耳机ble信号

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文档名称 |  | 版本号 | 1.00.00 | | |
| 文档编号 |  | | |
| 文档类别 | 使用说明 | 文档阶段 | 初稿 | | |
| 项目名称 | TWS | 作者 | 何继胜 | | |
| 承担部门 | 软件研发部 | 批准 |  | | |
| 文档日期 | 2019-08-27 | 使用范围 | 公司内部 | 页数 | 3 |

目录

[1 文档版本 3](#_Toc13644387)

# 文档版本

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期 | 版本号 | 简要描述 |
| 2019-08-27 | 1.00.00 | 初稿 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

# 其他

// uint8 temp[] = {

// 0X02, 0X01, 0X1A,

// 0X02, 0X0A, 0X0C,

// 0X0A, 0XFF, 0X4C, 0X00, 0X10, 0X00, 0X02, 0X5B, 0X00, 0XFF, 0X03, 0X00

// };

uint8 temp[] = {

0X1E, 0XFF, 0X4C, 0X00, 0X07,

0X19, 0x01, 0x02, 0X20, 0x55,

0xaa, 0xa1, 0x09, 0x00, 0x00,

0x60, 0x14, 0x3a, 0xc7, 0x38,

0x18, 0xcb, 0x88, 0x30, 0x57,

0x2d, 0xf3, 0x12, 0xc4, 0x49, 0x27

};

# IOS弹框连接

// uint8 data[] = {

// 0X4C, 0X00, 0X07, 0X0F, 0X00, 0X02, 0X20,

// 0X00, 0X02, 0X5B, 0X00, 0XFF, 0X03,

// 0X75, 0XE4, 0X64, 0X1F, 0X03, 0X00

// };

if (appAdvManagerSetAdvertisingData(sizeof(data), data))