耳机Task通信

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文档名称 |  | 版本号 | 1.00.00 | | |
| 文档编号 |  | | |
| 文档类别 | 使用说明 | 文档阶段 | 初稿 | | |
| 项目名称 | TWS | 作者 | 何继胜 | | |
| 承担部门 | 软件研发部 | 批准 |  | | |
| 文档日期 | 2019-08-27 | 使用范围 | 公司内部 | 页数 | 3 |

目录

[1 文档版本 3](#_Toc20234193)

[2 GAIA 3](#_Toc20234194)

[2.1 绑定码 3](#_Toc20234195)

[2.2 电话 3](#_Toc20234196)

# 文档版本

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期 | 版本号 | 简要描述 |
| 2019-09-24 | 1.00.00 | 初稿 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

# GAIA

## 绑定码

## 电话



其他Task与GaiaTask通讯时，MessageId均为GAIA\_STAROT\_COMMAND\_IND

消息内容基于GAIA\_STAROT\_IND\_T取扩展。具体的消息用途存放在GAIA\_STAROT\_IND\_T中的Command字段中

* 场景1：用户拨打电话、用户来了电话
* 场景11：通知APP，此次通话的属性
* 场景2：设备通过硬件触发，主动发送命令，请求APP**开始录音**
* 场景3：APP开始录音；设备开启对音频的转码、转发
* 场景4：设备上有音频将转发给APP
* 场景5：用户在手机通话界面，手动切换音频输入、输出至**其他音频设备**
* 场景6：用户在手机通话界面，手动切换音频输入、输出至**TWS耳机设备**
* 场景7：同场景4
* 场景8：设备通过硬件触发，主动发送命令，请求APP**停止录音**
* 场景9：用户停止录制音频
* 场景10：电话对方/用户挂断