耳机与耳机之间的通讯

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文档名称 |  | 版本号 | 1.00.00 | | |
| 文档编号 |  | | |
| 文档类别 | 使用说明 | 文档阶段 | 初稿 | | |
| 项目名称 | TWS | 作者 | 何继胜 | | |
| 承担部门 | 软件研发部 | 批准 |  | | |
| 文档日期 | 2019-09-17 | 使用范围 | 公司内部 | 页数 | 3 |

目录

[1 文档版本 3](#_Toc13644387)

# 文档版本

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期 | 版本号 | 简要描述 |
| 2019-08-27 | 1.00.00 | 初稿 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

# 总体介绍

# 命令

AVRCP

AV\_AVRCP\_VENDOR\_PASSTHROUGH\_IND

## 操作码

|  |  |
| --- | --- |
| AVRCP\_PEER\_CMD\_PAIR\_HANDSET\_ADDRESS | 0x33 |
| sending pair handset address msg to peer. | |
| AVRCP\_PEER\_CMD\_ADD\_LINK\_KEY | 0x34 |
| sending handset link key to peer headset. | |
| AVRCP\_PEER\_CMD\_CONNECT\_HANDSET | 0x35 |
| requesting peer connect to the handset. | |
| AVRCP\_PEER\_CMD\_MSG\_CHANNEL\_MSG | 0x41 |
| Peer Signalling message channel packet format. | |

opid\_vendor\_unique

AV\_AVRCP\_VENDOR\_PASSTHROUGH\_IND

appPeerSigHandleAvAvrcpVendorPassthroughInd

AVRCP\_PEER\_CMD\_PAIR\_HANDSET\_ADDRESS

PEER\_SIG\_PAIR\_HANDSET\_IND